江苏长江石油化工有限公司
绿化承包服务项目规范要求
一、标准规范
CJJ82-2012 园林绿化工程施工及验收规范。
DGJ32/TJ 201—2016 园林绿化工程施工及验收规范。
二、工作内容
基本工作和定期工作
基本工作：日常修剪、清理垃圾、零星病虫害防治、除杂草。（需根据采购人要求随时上门维护、保养）。
定期工作：
春季（3–5 月）：施肥、修剪、病虫害预防。
夏季（6–9 月）：抗旱浇水、病虫害防治、草坪修剪。
秋季（10–11 月）：施肥、修剪、清园、涂白。
冬季（12–2 月）：防寒、整形修剪、设施维护。
定期工作根据季节至少每月上门一次，必要时需按照采购人增加次数。
苗木种植、补种：
	序号
	种植种类
	单价（元/平方米）
	备注

	1
	百莫达草坪
	18
	一年内保证存活率98%以上，未达到免费补种

	2
	麦冬草草坪
	18
	一年内保证存活率98%以上，未达到免费补种



[bookmark: _GoBack]三、安全管理
1、竞价人须遵守安全管理，遵守采购人现场管理及安保管理的有关规定，服从采购人的管理，自行承担在施工（养护）过程中的一切安全责任。
2、竞价人须接受采购人安全教育和培训，掌握安全作业知识，熟悉安全作业技能，增强事故预防和应急能力。
3、竞价人委派员工不得进入工作区域无关场所，及动用与基本工作无关的物品。
4、竞价人委派员工在作业过程中，应当严格遵守安全作业相关规章制度和操作规程，正确佩带和使用劳动防护用品。
5、竞价人车辆、机械、人员进去库区时，必须提前向采购人请示，只有得到竞价人允许才能进入施工，进出车辆必须加装防火罩，按照规定地点停车，按照指定路线行驶，并做好运输前、中、后以及装卸过程中的各项安全管理工作，严禁携带火种，如打火机、香烟、火柴等，严禁携带手机等一切电子设备。
6、竞价人在作业中发现不安全因素应立即停止作业并向现场安全管理员或绿化负责人报告。
7、竞价人在从事喷洒农药作业时不得使用禁用农药，确保农药使用符合相关环境保护和污染防治要求，作业结束后须及时将喷雾器、剩余药剂、农药外包装、装过农药的空箱、瓶、袋等全部回收纸乙方公司仓库，严禁将上述物品堆放或丢弃在采购人库区及周边河道等区域。
